様式第２号（第８条関係）

既存ブロック塀等安全点検結果報告書

既存ブロック塀等を点検した結果、不適合となる項目があったので、次のとおり報告します。

申請者

点検者

* 補強コンクリートブロック造の塀の場合

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | 点検内容 | | 点検結果 | |
| １ | 塀の高さ | 地盤から２．２ｍ以下である。 | | はい | いいえ |
| ２ | 塀の厚さ | １０ｃｍ以上である（２ｍを超え２．２ｍ以下の場合は、１５ｃｍ以上である。）。 | | はい | いいえ |
| ３ | 控え壁 | 【塀の高さが１．２ｍを超える場合のみ】  塀の長さが３．４ｍ以下ごとに、塀の高さの１／５  以上突出した控え壁がある。 | | はい | いいえ |
| ４ | 基礎 | コンクリートの基礎がある。 | | はい | いいえ |
| ５ | 塀の健全性 | 塀に傾きやひび割れがない。 | | はい | いいえ |
| 【以下の項目は、項目１～５の全てが「はい」の場合のみ回答】 | | | | | |
| ６ | 鉄筋等 | 本項目の基準を確認できる図面がある。 | | はい | いいえ |
| 【以下は、図面がある場合のみ回答】 | | | |
|  | 塀の中に直径９ｍｍ以上の鉄筋が縦横とも８０ｃｍ以下の間隔で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている。 | はい | いいえ |
|  | 【塀の高さが１．２ｍを超える場合のみ】  基礎の根入れ深さが３０ｃｍ以上である。 | はい | いいえ |

* 組積造（コンクリートブロック造、石造、レンガ造等）の塀の場合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | 点検内容 | 点検結果 | |
| １ | 塀の高さ | 地盤から１．２ｍ以下である。 | はい | いいえ |
| ２ | 塀の厚さ | 壁頂部までの距離の１／１０以上ある。 | はい | いいえ |
| ３ | 控え壁 | 塀の長さが４ｍ以下ごとに、塀の厚さの１．５倍以上突出した控え壁がある。 | はい | いいえ |
| ４ | 基礎 | 基礎がある。 | はい | いいえ |
| ５ | 塀の健全性 | 塀に傾きやひび割れがない。 | はい | いいえ |